丽水市新闻传媒中心（传媒集团）采购询价单
本单位需进行如下采购，望你公司于2026年4月6日14时前（截止时间）将本询价单密封提交给我单位。        单位：元
	采购项目
	品牌
	型号、规格、配置或其他具体情况
	单位
	数量
	协议供货价
或上限价
(单价)
	实际报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	陈寮山发射台防雷接地网改造施工
	---
	本次采购内容为我单位陈寮山发射台防雷接地网的改造施工（仅包含施工部分，施工所用扁铁、三角铁、降阻剂、PVC管等主要材料由我单位自行采购）。施工内容主要为：
1.热镀锌接地扁铁（40mm*4mm）敷设焊接，热镀锌三角铁接地（L50加厚热镀锌1.5米）焊接、降阻剂的卸货及使用，焊接处刷防锈漆保护等。
2.其中挖沟槽原土夯实，工程量约为125M*0.3M*0.4M。
3.挖土方回填，工程量约为6M*9M*0.8M。
4.破水泥路面后恢复，工程量约5.3M*0.4。
5.破花砖路面后恢复，工程量约27M*0.4M
6.地埋下水管18M（200mm）和pvc管（50mm）
详见施工示意图。
	项
	1
	22000
	
	
	报价包含货物运输、装卸、就位、安装、检验、验收、维保、培训、税费等所有费用。

	采购单位
	要求完工时间:2026年4月24日前
（签订合同后    日内完工）
	报价单位
	承诺完工时间:      年    月    日前
（签订合同后    日内完工）

	
	联系人：项先生         联系电话：0578-2667053
	
	联系人：                     联系电话：

	
	采购单位：丽水市新闻传媒中心
年   月   日
	
	报价单位签名盖章：
年       月      日


[bookmark: _GoBack]注： 1.本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和报价单位共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。无法辨认的报价视为无效。本询价单由采购单位保存备查。2.报价单位如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃。询价单拆封后，报价单位不得撤回或更改。3.本项目以最低价中标。4.报价单位如需提供其他材料，请将每张材料加盖公章一并附后。
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